**Predsejbové spracovanie pôdy - kombinátory**

**Kombinátory** slúžia na prípravu pôdy pred sadením a sejbou, prevzdušňujú pôdu, sú to nesené stroje, alebo závesné – zapojené za traktor.

Sú vybavené zubatým smykom, pracovnými radličkami – perami v troch radoch a prútovým valcom. Smyk a valec sú nastaviteľné, určujú hĺbku spracovania.

Ide o dočasné spojenie 2 – a viac druhov strojov, ktoré je možné od seba oddeliť a použiť ich

samostatne.

**Kombinované stroje sa delia na:**

a, kombinované stroje na prípravu pôdy – kombinátory,

b, kombinované stroje na prípravu pôdy spojené s najmenej jednou ďalšou operáciou (siatie, hnojenie, ochrana)

Kombinátor sa skladá z:

1. rámu,

2. radličiek kypriča (šípové, dlahovité),

3. prútových valcov.

