**Chyby a príčiny ťažkých šľahaných hmôt ( ŤŠH )**

Chyby korpusov ŤŠH :

1. nerovnosť korpusov – nerovnomerná pórovitosť striedky. Príčina je ,že je nedostatočne rozmiešaný tuk, nedokonalé premiešanie surovín v hmote.

2. korpusy sú málo objemné – nekvalitný rýchlo šľahaný prostriedok, dlhšie spracovávanie hmoty, nízka teplota pečenia, mechanické nárazy pri pečení.

3. vytvorenie prasklín na povrchu korpusov – začiatočná teplota pečenia bola veľmi vysoká.

4. tuhé, hutné miesta bez pórov - na priereze sú tvrdé kúsky korpusu. Príčina je použitie silnej múky s vysokým obsahom suchého lepku.

