**Vysadzovače**

U nás sa najviac používajú vysadzovače s automatickým vysadzovacím ústrojenstvom. Majú kotúčové vysadzovacie ústrojenstvo a kovový zásobník spoločný vždy pre dva riadky. Signalizačné zariadenie umožňuje kontrolovať otáčanie vysadzovacích kotúčov a naberanie hľúz.

Vysadzovač zemiakov vyoráva brázdy, vysádza hľuzy a zahŕňa ich zeminou, ktorú tvaruje do kopčekov.

**Pracovné časti** : rozhŕňacie radlice, vysadzovacie ústrojenstvo a zahŕnacie radlice.

**Pomocné časti:** rám, podvozok, zásobník hľúz, poháňacie ústrojenstvo, značkovače, signalizácia a ovládacie zariadenie.

**Podľa konštrukcie vysadzovacieho ústrojenstva sa vysadzovače delia:  
-poloautomatické   
-automatické**   
Poloautomatické vysadzovače sa používajú na vysádzanie predklíčených hľúz. Pracovník ručne vkladá hľuzy do vysadzovacieho ústrojenstva.

Automatické vysadzovače pracujú bez obsluhy, obsluhuje ich sám traktorista.

dvojriadkový sadzač

Kontrolná otázka:

Vymenuj pracovné a pomocné časti vysadzovača.